
****

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

**---**

**ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ& ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Λάρισα, 10/11/2021

Αρ. Πρωτ.: 13590

|  |  |
| --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: | Δήμητρας 25 & Γαριβάλδη |
| Ταχ. Κώδικας: | 41221 Λάρισα |
| Πληροφορίες: | Μ. Μαστορογιάννη  Π. Μπουγά |
| Τηλέφωνο: | 2410539213  2410 539 210 (εσωτ.: 124) |
| e-mail: | mail@thess.pde.sch.gr |

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια** **φωτοεκτυπωτικών μηχανημάτων»**

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας πρόκειται να προβεί στην αναζήτηση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια **φωτοεκτυπωτικών μηχανημάτων**. Κατόπιν των ανωτέρω, σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’), να μας ενημερώσετε μέσω οικονομικής προσφοράς.

Η ***κλειστή γραπτή προσφορά*** θα κατατεθεί μέχρι την **Τετάρτη, 17/11/2021,** στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, (υπόψη Επιτροπής Διαχείρισης), είτε αυτοπροσώπως, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [mail@thess.pde.sch.gr](mailto:mail@thess.pde.sch.gr) είτε με ταχυδρομείο στη Δ/νση: Δήμητρας 25 & Γαριβάλδη, 2ος όροφος.

Η ***εξόφληση της δαπάνης*** θα γίνει σύμφωνα με το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’) περί Δημόσιου Λογιστικού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Λάρισας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε (αρ. ΙΒΑΝ-Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης) και η σχετική δαπάνη έχει προβλεφθεί στον ΕΦ 1019-206-9900700 και ΑΛΕ 3120103001.

H ***απευθείας ανάθεση*** της προμήθειας θα γίνει με κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’):

α) τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης για την διάθεσή του καθώς και το χρόνο παράδοσης του και

β) την πιο οικονομική προσφορά με βάση την τιμή στα συγκρίσιμα κριτήρια που περιγράφονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.

γ) Τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές, τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας.

**Α - ΕΝΤΥΠΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. **ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΔΥΟ (2)**

| **ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | | | | | |
| 1. Λειτουργίες: Ασπρόμαυρη φωτοαντιγραφή, εκτύπωση και έγχρωμη σάρωση | | ΝΑΙ | |  | |
| 2.Ταχύτητα Εκτύπωσης: 27 σελ./λεπτό | | | ΝΑΙ | |  | |
| 3. Αυτόματη διπλή όψη | | ΝΑΙ | |  | |
| 4. Ανάλυση: 600χ600 dpi | | ΝΑΙ | |  | |
| 5. Μέγεθος χαρτιού: Α6-Α3 | | ΝΑΙ | |  | |
| 6. Βάρος χαρτιού:52-216 g/m2 (52-105 g/m2 από κασέτες). | | ΝΑΙ | |  | |
| 7. Χωρητικότητα χαρτιού στάνταρ: 1χ500 φύλλα & Bypass 100 φύλλων. **Το μηχάνημα μπορεί να δεχθεί προαιρετικά και δεύτερη κασέτα χαρτιού χωρητικότητας 500 φύλλων.** | | ΝΑΙ | |  | |
| 8.Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού: 250 φύλλα | | ΝΑΙ | |  | |
| 9.Αυτόματος τροφοδότης αναστροφέας πρωτοτύπων 100 | | ΝΑΙ | |  | |
| 10.Προκαθορισμένες σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις (7/5 αντίστοιχα) καθώς και ευρύ φάσμα zoom 25-400% με μεταβολή 15 | | ΝΑΙ | |  | |
| 11. Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου: Λιγότερος από 6,5 δευτερόπλεπτα | | ΝΑΙ | |  | |
| 12.Χρόνος Προθέρμανσης: Λιγότερος από 27 δευτερόλεπτα | | ΝΑΙ | |  | |
| 13. Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα συνοδεύονται από δέκα (10) γνήσια toner 12.000 σελίδων έκαστο | | ΝΑΙ | |  | |
| 14. 1-999 Πολλαπλά αντίγραφα | | ΝΑΙ | |  | |
| 15. Μνήμη: στάνταρ 2 GB | | ΝΑΙ | |  | |
| 16. Έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών με Smart Operation Panel | | NAI | |  | |
| 17. Το προσφερόμενο μηχάνημα να συνοδεύεται από εργοστασιακή βάση στήριξης | | ΝΑΙ | |  | |
| **ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (στάνταρ)** | | | | | |
| 18. Ταχύτητα εκτύπωσης: 27 σελίδες Α4 το λεπτό | | ΝΑΙ | |  | |
| 19. Γλώσσες εκτύπωσης: PCL5e/6, PostScript 3 | | ΝΑΙ | |  | |
| 20.Ανάλυση εκτύπωσης: 600χ600dpi | | ΝΑΙ | |  | |
| 21. Σύνδεση (στάνταρ): USB 2.0 Host (πίνακα ελέγχου), USB 2.0 Type B, SD Slot (πίνακα ελέγχου), Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), Wireless LAN (IEE802.11 a/b/g/n) | | ΝΑΙ | |  | |
| 22. Δυνατότητα mobile printing: Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print | | ΝΑΙ | |  | |
| 23. Λειτουργία Έγχρωμου Σαρωτή (στάνταρ) | | ΝΑΙ | |  | |
| 24.Ταχύτητα Σάρωσης: 50ipm (BW & Color) | | ΝΑΙ | |  | |
| 27. Ανάλυση Σάρωσης: 600dpi | | ΝΑΙ | |  | |
| 28. Λειτουργίες: Scan to E-mail (SMTP), Scan to folder (SMB, FTP), Scan to USB/SD | | ΝΑΙ | |  | |
| 29. Εκτύπωση από και σάρωση σε smartphones και tablets | | ΝΑΙ | |  | |
| 30. Network TWAIN | | ΝΑΙ | |  | |
| 31. Πρωτόκολλα δικτύου TCP/IP | | ΝΑΙ | |  | |
| **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ** | | | | | |
| 32. Να προσφερθεί **εγγύηση** καλής λειτουργίας τουλάχιστον για **ένα (1)** **χρόνο** ή 30.000 αντίγραφα Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των συσκευών δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από/στο το χώρο της Υπηρεσίας, τη μεταφορά των συσκευών και onsite υποστήριξη. | | ΝΑΙ | |  | |
| 33. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά που δεν προμηθεύονται από την κατασκευάστρια εταιρία ή επίσημο αντιπρόσωπο αυτής. | | NAI | |  | |

1. **ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΜΙΑ (1)**

| **ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | | | | | |
| 1. Λειτουργίες: Ασπρόμαυρη φωτοαντιγραφή, εκτύπωση και έγχρωμη σάρωση | | ΝΑΙ | |  | |
| 2.Ταχύτητα Εκτύπωσης: 27 σελ./λεπτό | | | ΝΑΙ | |  | |
| 3. Αυτόματη διπλή όψη | | ΝΑΙ | |  | |
| 4. Ανάλυση: 600χ600 dpi | | ΝΑΙ | |  | |
| 5. Μέγεθος χαρτιού: Α6-Α3 | | ΝΑΙ | |  | |
| 6. Βάρος χαρτιού:52-216 g/m2 (52-105 g/m2 από κασέτες). | | ΝΑΙ | |  | |
| 7. Χωρητικότητα χαρτιού στάνταρ: 1χ500 φύλλα & Bypass 100 φύλλων. **Το μηχάνημα να περιέχει και δεύτερη κασέτα χαρτιού χωρητικότητας 500 φύλλων.** | | ΝΑΙ | |  | |
| 8.Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού: 250 φύλλα | | ΝΑΙ | |  | |
| 9.Αυτόματος τροφοδότης αναστροφέας πρωτοτύπων 100 | | ΝΑΙ | |  | |
| 10.Προκαθορισμένες σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις (7/5 αντίστοιχα) καθώς και ευρύ φάσμα zoom 25-400% με μεταβολή 15 | | ΝΑΙ | |  | |
| 11. Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου: Λιγότερος από 6,5 δευτερόλεπτα | | ΝΑΙ | |  | |
| 12.Χρόνος Προθέρμανσης: Λιγότερος από 27 δευτερόλεπτα | | ΝΑΙ | |  | |
| 13. Το προσφερόμενο μηχάνημα θα συνοδεύεται από πέντε (5) γνήσια toner 12.000 σελίδων έκαστο | | ΝΑΙ | |  | |
| 14. 1-999 Πολλαπλά αντίγραφα | | ΝΑΙ | |  | |
| 15. Μνήμη: στάνταρ 2 GB | | ΝΑΙ | |  | |
| 16. Έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών με Smart Operation Panel | | NAI | |  | |
| 17. Το προσφερόμενο μηχάνημα να συνοδεύεται από εργοστασιακή βάση στήριξης | | ΝΑΙ | |  | |
| **ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (στάνταρ)** | | | | | |
| 18. Ταχύτητα εκτύπωσης: 27 σελίδες Α4 το λεπτό | | ΝΑΙ | |  | |
| 19. Γλώσσες εκτύπωσης: PCL5e/6, PostScript 3 | | ΝΑΙ | |  | |
| 20.Ανάλυση εκτύπωσης: 600χ600dpi | | ΝΑΙ | |  | |
| 21. Σύνδεση (στάνταρ): USB 2.0 Host (πίνακα ελέγχου), USB 2.0 Type B, SD Slot (πίνακα ελέγχου), Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), Wireless LAN (IEE802.11 a/b/g/n) | | ΝΑΙ | |  | |
| 22. Δυνατότητα mobile printing: Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print | | ΝΑΙ | |  | |
| 23. Λειτουργία Έγχρωμου Σαρωτή (στάνταρ) | | ΝΑΙ | |  | |
| 24.Ταχύτητα Σάρωσης: 50ipm (BW & Color) | | ΝΑΙ | |  | |
| 27. Ανάλυση Σάρωσης: 600dpi | | ΝΑΙ | |  | |
| 28. Λειτουργίες: Scan to E-mail (SMTP), Scan to folder (SMB, FTP), Scan to USB/SD | | ΝΑΙ | |  | |
| 29. Εκτύπωση από και σάρωση σε smartphones και tablets | | ΝΑΙ | |  | |
| 30. Network TWAIN | | ΝΑΙ | |  | |
| 31. Πρωτόκολλα δικτύου TCP/IP | | ΝΑΙ | |  | |
| **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ** | | | | | |
| 31. Να προσφερθεί **εγγύηση** καλής λειτουργίας τουλάχιστον για **ένα (1)** **χρόνο** ή 30.000 αντίγραφα Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των συσκευών δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από/στο το χώρο της Υπηρεσίας, τη μεταφορά των συσκευών και onsite υποστήριξη. | | ΝΑΙ | |  | |
| 32. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά που δεν προμηθεύονται από την κατασκευάστρια εταιρία ή επίσημο αντιπρόσωπο αυτής. | | NAI | |  | |

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι χειρόγραφες διορθώσεις και προσθήκες, καθώς και οι διαγραφές με διορθωτικό ή άλλο τρόπο.

**B – ΕΝΤΥΠΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ |  |
| ΑΦΜ / ΔΟΥ |  |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ |  |
| Δ/ΝΣΗ / ΤΚ ΠΟΛΗ |  |
| ΤΗΛ / ΦΑΞ / ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | **ΤΙΜΗ** |
| **1** | ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ (με μία κασέτα χαρτιού) | **2** |  |
| **2** | ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ (με δύο κασέτες χαρτιού) | **1** |  |
|  | | | |
| ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | |  |
| ΦΠΑ………% | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** | | |  |

* Έλαβα γνώση των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση των ως άνω προϊόντων και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
* Καταθέτω πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’).

Τόπος, Ημερομηνία

Σφραγίδα και Υπογραφή Οικονομικού Φορέα

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

* Ακολουθείται αυστηρά η σειρά των παραγράφων της Υπηρεσίας στην προηγούμενη προσθήκη.
* Τα χαρακτηριστικά των συσκευών θα δίνονται σε μονάδες και περιγραφές σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προδιαγραφή. Αν η διατύπωση είναι διαφορετική στα επίσημα PROSPECTUS, θα δοθούν οι τύποι μετατροπής.
* Η συμπλήρωση όλων των παραγράφων και στηλών των προδιαγραφών είναι υποχρεωτική για τον οικονομικό φορέα.
* Αν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού διαφέρουν από αυτά της προδιαγραφής θα πρέπει να επισυνάπτεται λεπτομερής εξήγηση για το πως ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας από το προσφερόμενο σύστημα.
* Τα προς προμήθεια μηχανήματα θα συνοδεύονται κατά την παραλαβή από πλήρη εγχειρίδια του χρήστη στα ελληνικά ή αγγλικά, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και το απαραίτητο λογισμικό λειτουργίας. Μέγιστος χρόνος παράδοσης (δεν επιτρέπεται η τμηματική παράδοση) είναι 20 ημέρες από την απόφαση ανάθεσης.
* **Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν μαζί όλα τα συμπληρωμένα έντυπα**:

**(α)** της τεχνικής προσφοράς

**(β)** της οικονομικής προσφοράς

και για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’),

**(γ)** πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα

**(δ)** πρόσφατη φορολογική ενημερότητα

**(ε)** πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου

* Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των ειδικών όρων και προϋποθέσεων. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεν έχουν καμία οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.
* Προσφορά με απαίτηση αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση απορρίπτεται. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προϋποθέσεις απορρίπτεται.
* Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να παράσχει γραπτώς τις απαιτούμενες διευκρινήσεις για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και αξιοπιστία της προσφοράς.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

* Ενδεχόμενα ελαττωματικά υλικά κατά την παραλαβή ή τη χρήση τους θα πρέπει να αντικαθίστανται από τον ανάδοχο από καινούργια και χωρία καμία επιπλέον επιβάρυνση και όλο το διάστημα της εγγύησης.
* Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των μηχανημάτων εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτά δεν συμφωνούν με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
* Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι καινούργια ως προς όλα τα μέρη τους (όχι μεταχειρισμένα ή από ανακατασκευή) και να είναι τελευταία μοντέλα της κατηγορίας τους και να διαθέτουν πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακά και πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου τους την τελευταία τριετία.
* Η ποιότητα της εκτύπωσης πρέπει να είναι υψηλή, η δε κατασκευή και λειτουργία τους να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα θορύβου, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου κλπ. Επίσης τα μηχανήματα θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργούν.

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας &

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

Δρ Γεώργιος Δοδοντσάκης