
****

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

**---**

**ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Λάρισα, 06./4/2021

Αρ. Πρωτ.: 3524

|  |  |
| --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: | Μανδηλαρά 23 |
| Ταχ. Κώδικας: | 41222 Λάρισα |
| Πληροφορίες: | Χ. Πρασσάς  Β. Μπουγά  Μ. Λόκα |
| Τηλέφωνο: | 2410 539 226  2410 539 210  (εσωτ.: 124, 123)) |
| Fax:  e-mail: | 2410 538611  mail@thess.pde.sch.gr |

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια** **ανακατασκευασμένων επιτραπέζιων ΗΥ και οθονών»**

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας πρόκειται να προβεί στην αναζήτηση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια **ανακατασκευασμένων επιτραπέζιων ΗΥ και οθονών**. Κατόπιν των ανωτέρω, σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), να μας ενημερώσετε μέσω οικονομικής προσφοράς.

Η ***κλειστή γραπτή προσφορά*** θα κατατεθεί μέχρι την **Δευτέρα, 12/4/2021,** στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, (υπόψη Επιτροπής Διαχείρισης), είτε αυτοπροσώπως, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [mail@thess.pde.sch.gr](mailto:mail@thess.pde.sch.gr) είτε με ταχυδρομείο στη Δ/νση: Μανδηλαρά 23, 2ος όροφος.

Η ***εξόφληση της δαπάνης*** θα γίνει σύμφωνα με το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’) περί Δημόσιου Λογιστικού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Λάρισας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε (αρ. ΙΒΑΝ-Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης) και η σχετική δαπάνη έχει προβλεφθεί στο Φ/ΕΦ 1019-206-9900700.

H ***απευθείας ανάθεση*** της προμήθειας θα γίνει με κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄):

α) τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης για την διάθεσή τους καθώς και το χρόνο παράδοσης τους και

β) την πιο οικονομική προσφορά με βάση την τιμή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους τμημάτων της προμήθειας έχει γίνει µε την καταγραφή σε ανεξάρτητους πίνακες των βασικών προδιαγραφών για κάθε ένα από αυτά.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που διατυπώνονται στους πίνακες συμμόρφωσης ανεξάρτητα από το αν το συγκεκριμένο ερώτημα αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση ή όχι.

Μέγιστος χρόνος παράδοσης (δεν επιτρέπεται η τμηματική παράδοση) 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή την απόφαση ανάθεσης.

**Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Όπως στις αντίστοιχες προσθήκες και επιπλέον να περιλαμβάνεται πίνακας συνθέσεως των προσφερόμενων υλικών και στην οικονομική προσφορά, αλλά και στην τεχνική προσφορά χωρίς όμως τιμές των επιμέρους υλικών.

Τα προς προμήθεια υλικά να συνοδεύονται κατά την παραλαβή από πλήρη εγχειρίδια του χρήστη στα ελληνικά ή αγγλικά, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και το απαραίτητο λογισμικό λειτουργίας.

Η αξιολόγηση κάθε προσφοράς θα γίνει με βάση το Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣΜ). Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει ιδιαίτερο ΦΣΜ για την προσφορά του (όλες οι στήλες είναι υποχρεωτικές). Στο Φύλλο Συμμόρφωσης να αναγράφεται η αποδοχή κάθε όρου με παραπομπή στα σχετικά με τον όρο παραστατικά έγγραφα, όπου απαιτείται.

**Α - ΕΝΤΥΠΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1. ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ Η/Υ (DESKTOP)**

**ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΕΞΙ (6)** | | |
| **ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| **Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | | |
| Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες **υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ) στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, τα οποία θα συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά.** Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται **με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.** | ΝΑΙ |  |
| **Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | | |
| Β1. Ο προσφερόμενος Η/Υ θα πρέπει να είναι **ανακατασκευασμένος**. Πρέπει να είναι κατάλληλος για τυπική χρήση εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και περιήγησης διαδικτύου. | ΝΑΙ |  |
| B2. Επεξεργαστής 3,20GHz τουλάχιστον και επίδοση CPU (average CPU Mark) τουλάχιστον **4.636** στο με ≥ 4 πυρήνες  <https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php>.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |
| Β3. Συνολικός αριθμός θυρών USB 2.0 στο πίσω μέρος της μονάδας (rear) τουλάχιστον δύο (2). | ≥ 2 |  |
| Β4. Συνολικός αριθμός θυρών USB 2.0 στο μπροστινό μέρος της μονάδας (front) τουλάχιστον τέσσερις (4). | ≥ 4 |  |
| B5. Συνολικός αριθμός θυρών USB 3.0 στο πίσω μέρος της μονάδας τουλάχιστον τέσσερις (4). | ≥ 4 |  |
| B6. Εγκατεστημένη μνήμη RAM τύπου DDR3, 1600 MHz ή νεότερη | ≥ 8 GΒ |  |
| Β7. Καινούργιος σκληρός δίσκος SSD τουλάχιστον 128 GB. | ≥ 128 GB |  |
| Β8. Κάρτα δικτύου τουλάχιστον 10/100/1000 Mbps. | ΝΑΙ |  |
| Β9. Κάρτα ή κύκλωμα ήχου με κανάλια ήχου. | ΝΑΙ |  |
| Β10. Ο προσφερόμενος Η/Υ πρέπει να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο, ποντίκι καθώς και το απαραίτητο καλώδιο ρεύματος. | ΝΑΙ |  |
| Β11. Το προσφερόμενο πληκτρολόγιο να είναι καινούργιο, να είναι πλήρες, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων και με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Πρέπει να φέρει σήμανση CE και ο τύπος σύνδεσης του πληκτρολογίου να είναι USB με τρία (3) έτη εγγύησης. | ΝΑΙ |  |
| Β12. Το προσφερόμενο ποντίκι να είναι καινούργιο, να είναι είτε τύπου Optical είτε τύπου laser, τουλάχιστον 2 πλήκτρων με τροχό, κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. Πρέπει να φέρει σήμανση CE με τρία (3) έτη εγγύησης. | ΝΑΙ |  |
| Β.13 Οπτική Μονάδα Ανάγνωσης / Εγγραφής CD/DVD. Να αναγράφεται η ταχύτητα εγγραφής. | ΝΑΙ |  |
| Β14. Τροφοδοτικό Η/Υ ικανό να υποστηρίζει τόσο την προσφερόμενη σύνθεση όσο και τη μέγιστη που προβλέπει ο κατασκευαστής. Να αναφερθεί η ισχύς του τροφοδοτικού. | ΝΑΙ |  |
| B15.Ο προσφερόμενος Η/Υ να διαθέτει κάρτα γραφικών και να έχει δυνατότητα να συνδέεται με τις υπάρχουσες οθόνες του φορέα (σύνδεση VGA / Display Port/ HDMI), απευθείας ή με σχετικό αντάπτορα ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά. | ΝΑΙ |  |
| Β16. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Professional GR 64bit ή νεότερο. Οι άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος να είναι τύπου government – academic license, εφόσον υπάρχει, και για μεγάλο αριθμό αδειών να γίνονται ειδικές τιμές volume license. | ΝΑΙ |  |
| Β17. O H/Y πρέπει να φέρει σήμανση CE. Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί και η σχετική δήλωση συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |
| B18. O H/Y πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με την Οδηγία RoHS. | ΝΑΙ |  |
| **Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ** | | |
| Γ1. Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύοντα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS ή ΙSO14001, τα οποία υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. | NAI |  |
| Γ2. Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν στην Υπηρεσία έτοιμα προς λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο της Υπηρεσίας μαζί με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και τη διασύνδεσή τους, ήτοι καλώδια δικτύου και καλώδια συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών καθώς και τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος. | ΝΑΙ |  |
| Γ3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τους H/Y έτοιμους προς λειτουργία. | ΝΑΙ |  |
| Γ4. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των συσκευών, δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από/προς τον χώρο της Υπηρεσίας, τη μεταφορά των συσκευών και την onsite υποστήριξη. (On Site - Repair Next Business Day).  Στην περίπτωση που στην Υπηρεσία εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι διαχείρισης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης (πχ λόγω απορρήτου), αυτοί οι όροι καθορίζονται στη σύμβαση που θα συναφθεί. | ΝΑΙ |  |
| **Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ** | | |
| Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση κ.λ.π. κατά τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του ν. 4412/2016 νοούνται και τα «ισοδύναμα». | ΝΑΙ |  |

**2. ΓΙΑ ΟΘΟΝΗ Τύπου LED Wide** **≥20’’**

**ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (DESKTOP)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΕΞΙ (6)** | | |
| **ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| **Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | | |
| Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες **υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ) στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, τα οποία θα συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά.** Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται **με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.** | ΝΑΙ |  |
| **Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | | |
| Β1. Η Οθόνη Η/Υ πρέπει να είναι **ανακατασκευασμένη** Πρέπει να είναι κατάλληλη για τυπική χρήση εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και περιήγησης διαδικτύου. | ΝΑΙ |  |
| Β2. Βέλτιστη ανάλυση τουλάχιστον 1600x900. | ΝΑΙ |  |
| Β3. Μέγεθος διαγωνίου ≥20’’, μέγεθος, Σύνδεση VGA ή/και DVI-D ή/και HDMI ή/και Display Port (να προσφερθεί και adaptor για σύνδεση με VGA θύρα του ΗΥ). | ΝΑΙ |  |
| Β4. Ρυθμός ανανέωσης τουλάχιστον 60 Hz. | NAI |  |
| B5. Φωτεινότητα εικόνας τουλάχιστον 250 cd/m2. | ΝΑΙ |  |
| Β6. Αντίθεση εικόνας τουλάχιστον 1000:1. | ΝΑΙ |  |
| Β7. Γωνία θέασης σε μοίρες (Ορ./Καθ.): τουλάχιστον 170/160 -  Τεχνολογία IPS. Ρύθμιση καθ’ ύψος της οθόνης. | ΝΑΙ |  |
| Β8. Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό και καλώδιο τροφοδοσίας. | ΝΑΙ |  |
| Β9. Θύρες USB 2.0 με πλήθος μεγαλύτερο από 2. | ΝΑΙ |  |
| **Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ** | | |
| Γ1. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για **τουλάχιστον δύο (2) έτη**. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των συσκευών δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από/προς τον χώρο της Υπηρεσίας, τη μεταφορά των συσκευών και την onsite υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |

**Β – ΕΝΤΥΠΟ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ΦΣΜ)**

**1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Παράγραφος** | **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | | | **Παραπομπή σε Τεχνικά, Εγχειρίδια, Prospectus** | |
| **ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ** |  | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1. | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | PC τύπου Desktop, Model…. | Τεχν. Εγχ.  Νο......……  Σελ……….  Δείκτης….. | |
| 2. | H Motherboard να υποστηρίζει μικροεπεξεργαστή ………………., συχνότητας ≥ …… GHz ή νεότερης τεχνολογίας ή λειτουργικά ισοδύναμο. | Motherboard …………….…. | Prospectus .............................….....……………………… Δείκτης….. | |
| 3. | Μικροεπεξεργαστής ……………, συχνότητας ≥ …….. GHz ή νεότερης τεχνολογίας ή λειτουργικά ισοδύναμο. | Μικροεπεξεργαστής ……………………………. | Prospectus.............................….....……………………… Δείκτης….. | |
| 4. | Κύρια μνήμη RAM ≥ ……… GB DDR…… ή νεότερης τεχνολογίας. | Κύρια μνήμη RAM ……………………………... | Τεχν. Εγχ.  Νο......……  Σελ……….  Δείκτης….. | |

**2. ΓΙΑ ΟΘΟΝΗ Τύπου LED Wide ≥20’’**

**ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (DESKTOP)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Παράγραφος** | **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | | **Παραπομπή σε Τεχνικά, Εγχειρίδια, Prospectus** |
| **ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Ημ/νία έκδοσης | …. / … / 201.. |  |
| 2. | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | Οθόνη, Model…. | Τεχν. Εγχ.  Νο......……  Σελ……….  Δείκτης….. |
| 3. | Η οθόνη πρέπει να είναι επίπεδη τεχνολογίας LED. | ………………… | Prospectus............................ |
| 4. | Διαγώνια διάσταση ≥23.8’’ | ………………… | Τεχν. Εγχ.  Νο......……  Σελ………. |
| 5. | Αναλογία οθόνης | ………………… | …………… |
| 6. | ……………………………………………………………………. | …………. | …………. |

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ** στα ΦΣΜ οι χειρόγραφες διορθώσεις και προσθήκες, καθώς και οι διαγραφές με διορθωτικό ή άλλο τρόπο.

**Γ – ΕΝΤΥΠΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ |  |
| ΑΦΜ / ΔΟΥ |  |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ |  |
| Δ/ΝΣΗ / ΤΚ ΠΟΛΗ |  |
| ΤΗΛ / ΦΑΞ / ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ** | **ΤΜΧ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ** |
| **1** | Μονάδα ανακατασκευασμένου επιτραπέζιου Η/Υ (DESKTOP) με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα |  | 6 |  |
| **2** | Ανακατασκευασμένη οθόνη επιτραπέζιου ΗΥ τύπου Led Wide ≥20’’ |  | 6 |  |
|  | | | |  |
| ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | |  |  |
| ΦΠΑ ………% | | |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** | | |  |  |

* Έλαβα γνώση των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση των ως άνω προϊόντων και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
* Καταθέτω πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Τόπος, Ημερομηνία

Σφραγίδα και Υπογραφή

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

**1.** Ακολουθείται αυστηρά η σειρά των παραγράφων της Υπηρεσίας στην προηγούμενη προσθήκη.

**2.** Τα χαρακτηριστικά των συσκευών θα δίνονται σε μονάδες και περιγραφές σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προδιαγραφή. Αν η διατύπωση είναι διαφορετική στα επίσημα PROSPECTUS, θα δοθούν οι τύποι μετατροπής.

**3.** Η συμπλήρωση όλων των παραγράφων και στηλών των προδιαγραφών είναι υποχρεωτική για τον οικονομικό φορέα.

**4.** Αν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού διαφέρουν από αυτά της προδιαγραφής θα πρέπει να επισυνάπτεται λεπτομερής εξήγηση για το πως ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας από το προσφερόμενο σύστημα.

**5.** Πάνω στα prospectus των υλικών να σημαίνεται ιδιόχειρα κάθε σημείο παραπομπής, ούτως ώστε να μην αναγκάζεται η αρμόδια επιτροπή να αναζητά μέσα στο κείμενο το συγκεκριμένο σημείο. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί η χρήση δεικτών στις αντίστοιχες σελίδες παραπομπής για ταχεία ανεύρεσή τους.

**6.** Το ΦΣΜ πρέπει να συμφωνεί πλήρως με τα προσφερόμενα υλικά όπως φαίνονται στην οικονομική προσφορά και στους πίνακες συνθέσεως. Π.χ. δεν είναι δυνατόν στο ΦΣΜ να αναγράφεται ότι προσφέρεται επιπλέον σετ εκτύπωσης και στην οικονομική προσφορά αυτό να δίνεται σαν “OPTION” με επιπλέον χρέωση.

***7. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν μαζί με όλα τα συμπληρωμένα έντυπα***

(α) τεχνικές προσφορές

(β) φύλλα συμμόρφωσης και

(γ) οικονομική προσφορά

**να καταθέσουν και**

(δ) πρόσφατη φορολογική ενημερότητα,

(ε) πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα και

(στ) αντίγραφο ποινικού μητρώου

**καθώς θα συναφθεί δημόσια σύμβαση.**

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας &

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

Δρ Γεώργιος Δοδοντσάκης